1. ping使用ICMP协议（TCP）。

图形用户界面

低可信度描述已自动生成

traceroute用UDP协议。

图片包含 图形用户界面

描述已自动生成

1. 16ms

图形用户界面, 文本

描述已自动生成

1. 发送 244Mbps，接收241Mbps。

图形用户界面, 文本

描述已自动生成

1. 202.120.2.119

电子设备的屏幕截图

描述已自动生成

1. 文本 HTTP+TCP

图形用户界面, 应用程序, 表格

描述已自动生成

视频UDP

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成